# Measuring Current

# Bitte stellen Sie eine Ausgangsspannung ein, damit ein Strom für die Kalibrierung gemessen werden kann. Empfohlen werden min. 50% des Nennstroms. Danach geben Sie den gemessenen Strom ein.

Der Umrichter kann durch drücken von Stopp abgeschaltet werden.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Hilfedokumente einfach erstellen

Copyright © 2018 by Bentec GmbH. All Rights Reserved.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator