# Current Control

Stellen Sie den Stromregler so ein, dass der Ist-Strom dem Referenzstrom folgt.

Hierzu muss eine Testsignal-Amplitude und eine Testsignal-Frequenz vorgegeben werden.

Mit "Start" wird das Testsignal gestartet und der PI-Regler kann durch verändern der Parameter "Proportional Gain" und "Time Constant" eingestellt werden.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Kostenloser Qt Help-Dokumentationsgenerator

Copyright © 2018 by Bentec GmbH. All Rights Reserved.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool