# DC Voltage (109)

Die Zwischenkreisspannung hat das erlaubte Band verlassen.

Der genaue Fehlerort wird durch die Sub-ID angegeben:

### 1 - DC link over voltage

Die aktuelle Zwischenkreisspannung liegt über dem in Parameter 1100 eingestellten Wert.

### 2 - DC link under voltage

Die aktuelle Zwischenkreisspannung liegt unter dem in Parameter 1101 eingestellten Wert.

## Fehleraktion

Ein Not-Aus wird durchgeführt.

## Fehlerbehebung

Der Fehler lässt sich durch einen Error-Reset quittieren.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Funktionsreicher EBook-Editor

Copyright © 2018 by Bentec GmbH. All Rights Reserved.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily