# Encoder (130)

Der Positionsgeber der Maschine hat einen Fehler gemeldet.

Der genaue Fehlerort wird durch die Sub-ID angegeben:

### 0 - Signals A and B changing at the same time

Die beiden Signalspuren A und B wechseln je nach Drehrichtung abwechselnd den Wert. Daraus wird die Position des Rotors und die Drehgeschwindigkeit ermittelt. Bei Auftreten dieses Fehlers haben beide Signalspuren gleichzeitig den Wert gewechselt, was nicht zulässig ist.

Bei häufigerem Auftreten muss der Grehgeber und/oder die Signalleitung zum Geber getauscht werden.

## Fehleraktion

Ein Not-Aus wird durchgeführt.

## Fehlerbehebung

Der Fehler lässt sich durch einen Error-Reset quittieren.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: CHM-Hilfedokumente einfach erstellen

Copyright © 2018 by Bentec GmbH. All Rights Reserved.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Benefits of a Help Authoring Tool