# Kalibrierung Prüfelektronik

Die Prüfelektronik muss in regelmäßigen Abständen kalibriert werden.

Dazu werden die Ausgangsspannungen mit einem Präzisionsmultimeter gemessen und der Verstärkungsfaktor und Offset der Prüfelektronik abgeglichen.

Zur Kalibrierung wird ein beliebiger Prüfling angeschlossen und das Multimeter nacheinander mit den Messeingängen verbunden. Das kann über Meßspitzen direkt am Sub-D Stecker geschehen. Die Masse wird mit dem Prüfpin AGND verbunden. Die Meßspannung wird nacheinander mit den Kontakten im unten stehenden Bild verbunden.

Zur Durchführung der Kalibrierung wird der Parametereditor in der Gruppe System / Calibration aufgerufen.

Parameter 490 wird durch schreiben des Wertes 7777 auf 1 gesetzt. Erst danach ist ein Beschreiben der Kalibrierwerte möglich.

Jetzt wird nacheinander für jeden Messwert erst der Offset und anschließend die Verstärkung angepasst. Die Ausgegebene Spannung wird über die Parameter 1210 - 1240 eingestellt:

Es sollte bei +/- 9 Volt kalibriert werden. Bei der DC-Spannung sind nur negative Offsets möglich!

Das Speichern der Werte ins Flash geschieht durch schreiben des Wertes 12345 in den Parameter 490.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Gratis Webhilfegenerator

Copyright © 2018 by Bentec GmbH. All Rights Reserved.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator