# Historie

PC-Tool-Doku:

Datum | Name | Kapitel | Änderung
22.02.2018 | A. Bartels | Einführung | SPS-Baustein V7 ersetzt durch V8 SPS-Baustein Beschreibung gelöscht SPS-M340-CPU-Firmware Version eingefügt
27.02.2018 | A. Bartels | Systemanforderungen | "Vcredist.exe" Laufzeitdaten Visual C++ installieren
20.03.2018 | A. Bartels | Einführung | Belegung Parametersätze auf SD Karte. "Short Name" eingefügt
29.03.2018 | A. Bartels | Einführung Modbus TCP | SPS-Baustein V8 ersetzt durch V9 (Speed Ramp 2 eingefügt) Beschreibung der Schnittstelle SPS-Controller (Speed Ramp 2 eingefügt)
08.06.2018 | A. Bartels | Einführung | "R1 übernehmen" ergänzt
28.11.2018 | A. Bartels | Einführung | Thema "Soft Torque" ergänzt
18.01.2019 | A. Bartels | Einführung/ Bootloader | Bootloader kontrollieren und updaten

Firmware Doku:

Datum | Firmware | SPS Baustein | Änderung
07.12.2017 | V0_1045 | Bentec_VFD_Controller_V8 |
23.03.2018 | V0_1081 | Bentec_VFD_Controller_V8 | Torque Berechnung im Stillstand wird mit einer Rampe auf 0 gesetzt
29.03.2018 | V0_1082 | Bentec_VFD_Controller_V9 | Speed Ramp 2 eingefügt (für DW Kelly Mode) Bei "0" am digitalen Eingang "Run" (Speed Release) wird nicht mehr die Schnellhaltrampe a5 sondern die Bremsrampe a2 oder a4 ausgeführt
09.04.2018 | V0_1087 | Bentec_VFD_Controller_V9 | Parameter Sub IDs für Drehzahlrampen eingefügt (Kelly Mode). Achtung: Parametersätze nicht kompatibel. Drehzahlrampen müssen neu eingegeben werden!
17.04.2018 | V0_1089 | Bentec_VFD_Controller_V9 | Fehlerbehebung ID Run
24.05.2018 | V0_1093 | Bentec_VFD_Controller_V9 | Subnetzmaske 255.255.0.0
11.08.2018 | V0_1101 | Bentec_VFD_Controller_V10 M580_uC_DTM_Interface_V6 | Master-Slave-Betrieb: Lastübernahme im Fehlerfall
28.11.2018 | V0_1122 | Bentec_VFD_Controller_V10 M580_uC_DTM_Interface_V6 | Soft-Torque Funktion
04.12.2019 | V0_1156 | Bentec_VFD_Controller_V10 M580_uC_DTM_Interface_V6 | Z-Torque Funktion
23.03.2020 | V0_1181 | Bentec_VFD_Controller_V10 M580_uC_DTM_Interface_V6 | Rotorposition wird mit Getriebeübersetzung multipliziert ausgegeben Interner Drehzahlsollwert wird als Sollwert nach der Rampe ausgegeben
18.05.2020 | V0_1213 | Bentec_VFD_Controller_V10 M580_uC_DTM_Interface_V6 FB5542 Bentec VFD Controller PN | Profinet Funktionalität

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer