# Device Test

Das Test-Plugin dient zum Funktionstest der fertig bestückten Platine mit Hilfe der Prüf-Elektronik.

Nach dem Starten des Plugins über das Test-Symbol erscheint das Test-Fenster:

Die Test-Elektronik wird wie jedes andere Gerät mit dem Lab verbunden (siehe verbinden). Die IP-Adresse lautet 10.49.216.42.

Nach dem Verbinden erscheint im Message-Bereich die Meldung "Connected to HIL-Test device".

Ein neues noch nicht programmiertes Gerät kann daraufhin mit dem Tab Program mit der Betriebssoftware versehen werden (siehe Program). Soll ein bereits programmiertes Gerät geprüft werden wird dieser Schritt übersprungen.

Anschließend wird das Gerät getestet. Dazu wird bei einem neuen Gerät die Taste "Start Commissioning + Test" oder bei einem bereits programmierten Gerät die Taste "Start Test only" betätigt. Beide Tasten führen den kompletten Test durch, wobei die erste Taste zusätzlich eine Kalibrierung des neuen Gerätes durchführt, die bei einem bereits programmierten Gerät übersprungen wird. Alle Tests können auch einzeln auf der jeweiligen Tab-Page gestartet werden.

Details zu den einzelnen Tests befinden sich in den jeweiligen Unterkapiteln.

Nach Abschluß des kompletten Tests wird automatisch der Prüfbericht erstellt und der Aufkleber gedruckt falls alle Tests erfolgreich waren. Wenn die Tests einzeln durchgeführt worden sind, kann durch Druck der Taste "Store Test Report" ebenfalls ein Aufkleber erzeugt werden, soweit alle Tests einzeln erfolgreich absolviert worden sind.

Sämtliche Daten und der Test-Report werden im Tab Program ausgewählten Verzeichnis abgespeichert.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: HTML-Hilfedokumente einfach erstellen

Copyright © 2018 by Bentec GmbH. All Rights Reserved.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator