# Modbus (131)

Die Verbindung über Modbus-TCP zur SPS ist gestört.

Der genaue Fehlerort wird durch die Sub-ID angegeben:

### 0 - Cannot create Modbus Socket

Bei der Initialisierung kann der Ethernet-Socket für die Modbus-TCP Verbindung nicht erstellt werden. Überprüfen Sie die Ethernetverbindung.

### 1 - Cannot bind Port

Bei der Initialisierung kann der Ethernet-Port für die Modbus-TCP Verbindung nicht reserviert werden. Überprüfen Sie die Ethernetverbindung.

### 2 - Cannot Init Modbus: Listen failed

Bei der Initialisierung kann der Ethernet-Port für die Modbus-TCP Verbindung nicht lesend geöffnet werden. Überprüfen Sie die Ethernetverbindung.

### 3 - Cannot Establish Connection: Out of Mem

Eine Verbindungsanforderung über den Modbus-TCP Port kann auf Grund von zu wenig Speicher nicht bearbeitet werden. Bitte kontaktieren Sie die Entwicklungsabteilung.

### 4 - Send Queue full

Es warten bereits zu viele Pakete auf das Senden über die Netzwerksschnittstelle. Überprüfen Sie die Ethernetverbindung.

### 5 - Timeout Receive from SPS

Von der SPS ist innerhalb der im Parameter 3001 eingestellten Zeit kein Steuerpaket eingetroffen. Überprüfen Sie die Ethernetverbindung und die SPS.

### 6 - Queue: try to delete non existent element

In der Sendewarteschlange soll ein Element gelöscht werden, das nicht existiert.

### 7 - Queue: try to delete element with childs

In der Sendewarteschlange soll ein Element gelöscht werden, das nicht das letzte ist.

## Fehleraktion

Durch diesen Fehler wird keine Aktion ausgeführt.

## Fehlerbehebung

Der Fehler lässt sich durch einen Error-Reset quittieren.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: EPub-EBooks mit Leichtigkeit generieren

Copyright © 2018 by Bentec GmbH. All Rights Reserved.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator