# TFTP (132)

Der Zugriff vom PC auf die Speicherkarte ist gestört.

Der genaue Fehlerort wird durch die Sub-ID angegeben:

### 0 - Cannot create TFTP Socket

Bei der Initialisierung kann der Ethernet-Socket für die TFTP Verbindung nicht erstellt werden. Überprüfen Sie die Ethernetverbindung.

### 1 - Cannot bind TFTP Port

Bei der Initialisierung kann der Ethernet-Port für die TFTP Verbindung nicht reserviert werden. Überprüfen Sie die Ethernetverbindung.

### 2 - Error while processing TFTP Request

Der PC hat bei der Verbindung eine Fehlermeldung gesendet. Überprüfen Sie die Ethernetverbindung.

### 3 - Cannot Close actual File

Die Datei, die gerade gesendet wurde, kann nicht geschlossen werden.

### 4 - Error while reading file

Es ist ein Fehler beim Lesen der zu sendenden Datei aufgetreten. Der Fehler tritt nur in Kombination mit dem SD-Karten Fehler auf. In dem Fehler wird die genaue Fehlerursache des Kartentreibers ausgegeben.

### 5 - Cannot Seek in actual File

Es ist ein Fehler beim Lesen der zu sendenden Datei aufgetreten. Der Fehler tritt nur in Kombination mit dem SD-Karten Fehler auf. In dem Fehler wird die genaue Fehlerursache des Kartentreibers ausgegeben.

## Fehleraktion

Durch diesen Fehler wird keine Aktion ausgeführt.

## Fehlerbehebung

Der Fehler lässt sich durch einen Error-Reset quittieren.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Benutzerfreundliches Werkzeug zum Erstellen von HTML-Hilfedateien und Hilfewebsites

Copyright © 2018 by Bentec GmbH. All Rights Reserved.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor