# Parameterinterface (118)

Das Parameterinterface für die Kommunikation zwischen Gerät und PC ist gestört.

Der genaue Fehlerort wird durch die Sub-ID angegeben:

### 0 - Cannot Init Parainterface: Bind failed

Die Initialisierung des Parameterinterfaces über Ethernet ist fehlgeschlagen.

### 1 - Cannot Init Parainterface: Listen failed

Die Initialisierung des Parameterinterfaces über Ethernet ist fehlgeschlagen.

### 2 - Burst-Frame too big

Es wird versucht zu viele Bytes über die Ethernet-Schnittstelle zu übertragen.

### 3 - Send-Buffer Full

Der Sende Buffer ist übergelaufen.

### 4 - Cannot establish connection: Out of memory

Der Arbeitsspeicher ist nicht mehr ausreichend, um eine eingehende Verbindungsanforderung zu verarbeiten.

### 5 - Parameterset Change not allowed while running

Der Wechsel des Parametersets ist nicht erlaubt, während der umrichter in Betrieb ist.

## Fehleraktion

Durch diesen Fehler wird keine Aktion ausgeführt.

## Fehlerbehebung

Der Fehler lässt sich durch einen Neustart des Gerätes quittieren.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Plattformübergreifende Qt Help-Dateien erstellen

Copyright © 2018 by Bentec GmbH. All Rights Reserved.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor