# Digital

Im Tab digital werden sämtliche digitalen Ein- und Ausgänge überprüft:

Bei den Ausgängen zur Leistungselektronik werden die Spannungen im High-, Low- und Floating Zustand überprüft. Über diese Spannungen wird automatisch auch die Abschaltung über das Enable-Signal getestet. Sämtliche Fehlereingänge werden einzeln auf Low- und High- Pegel und auf Kurzschlüsse mit allen anderen Eingängen geprüft.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Gratis HTML-Hilfedokumentationsgenerator

Copyright © 2018 by Bentec GmbH. All Rights Reserved.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily