# Beschreibung der LEDs

Auf dem Control Print befinden sich drei Status LEDs:

LED | Aus | Leuchten | Blinken | Zustandsbeschreibung
Grün | 0% |  |  | keine Versorgungsspannung
|  |  | 90% | Leerlauf, Umrichter taktet nicht
|  |  | 50% | schwerwiegender Fehler, Grün & Rot abwechselnd
|  |  | 10% | Betrieb, Umrichter taktet
Rot | 0% |  |  | kein Fehler
|  |  | 50% | Fehlerzustand
Gelb | 0% |  |  | keine SD Karte eingelegt
|  | 100% |  | Zugriff auf SD Karte (kurz); SD Kartenfehler (dauerhaft)

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Nachrichten und Informationen über Hilfe-Entwicklungstools und -software

Copyright © 2018 by Bentec GmbH. All Rights Reserved.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator