# Auswahl der Signalquellen

Die Signalquellenauswahl geschieht über den rechten Teil des Oszilloskopfensters:

In der Liste werden alle Parameter des Gerätes angezeigt, die im Oszilloskop dargestellt werden können. Durch das Anklicken der davor stehenden Check-Box wird das Signal zur Darstellung ausgewählt.

Das Signal kann durch ein erneutes Anklicken oder durch Betätigung des Delete-Buttons wieder gelöscht werden.

Die Anzahl der auswählbaren Signale ist Geräteabhängig. Bei den meisten Geräten sind 12 Signale gleichzeitig darstellbar.