# Auswahl der Betriebsart

Die Betriebsart des Oszilloskopes kann auf der rechten Seite des Scope-Fensters eingestellt werden:

Es sind die folgenden Betriebsarten einstellbar:

### Auto

Die ausgewählten Signale werden direkt nach dem Druck auf den Start-Knopf aufgezeichnet und sobald der Pufferspeicher im Gerät voll ist an den PC übertragen.

Die gesamt Aufzeichnungszeit kann über die Schaltfläche Sampling-Time ausgewählt werden. Diese Zeit ist theoretisch auf 1.000.000 Millisekunden beschränkt. Zeiten größer 5 Sekunden (5000 Millisekunden) machen jedoch in diesem Modus keinen wirklichen Sinn. Benutzen Sie in diesem Fall den Roll-Modus.

Mit dem Kontrollkästchen "Single" wird ausgewählt, ob nur eine einzige Messung erfolgen soll, oder ob die Messung direkt nach Beendigung erneut starten soll.

### Rising >

Bei dieser Betriebsart wird eines der ausgewählten Signale auf eine steigende Flanke überwacht, und die Messung beim Überschreiten eines eingestellten Wertes gestartet.

Das zu überwachende Signal wird durch die Radio-Button links vor den Signalen ausgewählt.

Bei dem dargestellten Beispiel ist Testsignal 2 (blau) als Triggerquelle ausgewählt. Der Trigger-Level wurde auf 5V festgelegt. Das geschieht durch das Textfeld auf der rechten Seite. Des weiteren ist ein Pretrigger von 20% eingestellt. Es werden also von der gesamten Aufzeichnungsdauer von 100ms 20% also 20ms vor dem Triggerereignis und 80% nach dem Triggerereignis dargestellt.

Mit dem Kontrollkästchen "Single" wird ausgewählt, ob nur eine einzige Messung erfolgen soll, oder ob die Messung direkt nach Beendigung erneut starten soll.

### Falling <

Das Verhalten in dieser Betriebsart ist identisch zur Betriebsart Rising, mit dem unterschied dass jetzt eine Fallende Flanke als Triggerereignis gewertet wird.

### Roll

Diese Betriebsart eignet sich für langsam ändernde Signale, die über einen längeren Zeitraum beobachtet werden sollen. In dieser Betriebsart wird nicht der geräteinterne Puffer verwendet, sondern es werde Die Daten direkt über Netzwerk an den PC geschickt. Dieser Modus ist nicht bei allen Geräten und auch nur bei einer Verbindung über Netzwerk verfügbar.

Die Abtastfrequenz ist bei diesem Modus konstant 100 Samples/s. Die im Diagramm dargestellte Zeit kann über die Textbox "Roll Time" dargestellt werden. Ist der komplette Diagrammbereich gefüllt, rollen die Werte nach links aus dem Diagramm heraus und werden durch neue Werte an der rechten Diagrammseite ersetzt.