# Menüfunktionen

# Toolstrip

Das Toolstrip-Menü besteht aus den folgenden Einträgen

### Laden von Parametersätzen

Ein Parametersatz wird aus einer XML- oder BPF-Datei geladen und als neues Offline-Device dem Parametereditor hinzugefügt. Die geladenen Parameter können daraufhin angezeigt und modifiziert werden. Der so geladene Parametersatz ändert NICHT ein eventuell angeschlossenes Gerät, er dient lediglich zum anschauen und modifizieren von gespeicherten Parametersätzen.

Soll ein Parametersatz auf ein angeschlossenes Gerät geschrieben werden, benutzen Sie das kontextsensitive Menü mit der rechte Maustaste im Gruppenbereich oder den folgenden Menüpunkt.

### Parametersatz auf Gerät übertragen

Ein gespeicherter Parametersatz wird auf das ausgewählte Gerät übertragen. Der Parametersatz wird vorher nicht angezeigt, sondern direkt auf das Gerät übertragen.

### Parametersatz speichern

Der Parametersatz des ausgewählten Gerätes wird als XML-Datei gespeichert. Es werden alle angezeigten Parameter, also auch die schreibgeschützten Parameter in die Datei geschrieben.

### Parametersätze aller Geräte speichern

Es werden die Parametersätze aller angeschlossener Geräte in einem auszuwählenden Ordner abgespeichert. Die Dateinamen der Geräte setzen sich aus den Namen des Gerätes und der Versionsnummer zusammen.

### Parametersatz drucken

zur Zeit nicht unterstützt.

### Script

Mit diesem Button wird das Scripting-Fenster geöffnet, mit dem Änderungen an Parametern zeitgesteuert durchgeführt werden können. Siehe Scripting.

### In nicht-flüchtigen Speicher sichern

Alle Parameter befinden sich zur Laufzeit des Gerätes im Arbeitsspeicher. Nach trennen der Spannungsversorgung geht der Wert daher verloren. Aus diesem Grund verfügen alle Geräte über einen oder mehrere nicht-flüchtige Speicher. Bei Änderung eines Parameterwertes werden die Daten nicht automatisch in den nicht-flüchtigen Speicher geschrieben, so dass nach einem Reset der alte Parameterwert wieder hergestellt wird.

Durch betätigen dieses Buttons werden alle Parameter, die dafür vorgesehen sind, in den nicht flüchtigen Speicher gesichert. Der Erfolg wird durch folgendes Fenster angezeigt:

Das Speichern ist je nach Gerät nicht in jedem Betriebszustand möglich. Bei Umrichtern ist z. B. bei Vorhandensein einer Zwischenkreisspannung aus Sicherheitsgründen das Speichern nicht erlaubt. In diesem Fall wird im Log eine Systemmeldung mit der Ursache ausgegeben.

Unter Umständen gibt es mehrere getrennte nicht-flüchtige Speicherbereiche auf dem Gerät. Mit diesem Button kann nur der einfache Parameterbereich gesichert werden.

### Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Alle Parameterwerte werden auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Dies wird zur Sicherheit mit dem folgenden Dialogfenster bestätigt:

### Reset des Gerätes

Ein Reset des Gerätes wird durchgeführt. Die Verbindung zum Gerät wird durch den Reset ebenfalls zurückgesetzt, das Gerät verschwindet daher aus der Liste der verbundenen Geräte. Nach dem Reset kann es über die Hauptleiste wieder verbunden werden.

### Anzeige ob Parameter geändert worden sind

der rote bzw. grüne Punkt zeigt an, ob aktuell Parameter gegenüber dem nicht-flüchtigen Speicher geändert worden sind. Bei einigen Geräten existieren mehrere nicht flüchtige Speicherbereiche, die getrennt gesichert werden müssen. Beim verweilen der Maus über dem Punkt wird im Tooltip angezeigt, welcher Speicherbereich geändert worden ist:

Bei der Anzeige EEProm und Flash ist ein Sichern mit dem Button möglich.

Bei Factory-EEProm oder Factory-Flash sind die Kalibrierungsdaten geändert worden. Diese werden über den Parameter 4 gesichert.

### Löschen von offline-Devices

Mit diesem Button können offline-Devices, die entweder beim Laden von Parametersätzen oder bei Verlust der Verbindung entstehen, aus dem Parametereditor gelöscht werden. Eine evtl. vorhandene Datei wird dabei nicht gelöscht.

# Menü

Über das textuelle Menü können alle oben beschriebenen Funktionen des Toolstrips aufgerufen werden. Zusätzlich sind die folgenden Funktionen verfügbar:

### Export

Der komplette Parametersatz wird in eine Textdatei geschrieben Die Spalten sind durch Semikolon getrennt und haben den folgenden Inhalt:

- Parameter-ID

- Parametername

- aktueller Wert

- Datentyp

Die Parameter sind in Gruppen unterteilt, wobei jede Gruppe durch eine Leerzeile und den Gruppennamen begonnen wird.

### View

In diesem Untermenü kann ausgewählt werden, welche Spalten angezeigt werden sollen:

Die Parameter-ID als erste Spalte wird immer angezeigt.

Die aktuelle Anordnung der Fenster kann über die Menüpunkte "Save Current Desktop" and "Restore Desktop" in eine Datei gespeichert und aus ihr geladen werden. Das wiederherstellen ist nur möglich, wenn noch keine Fenster geöffnet sind.

### Custom-View

Über diesen Menüpunkt werden Custom-Views erzeugt.

### Substitutional Text

Über diese Menüpunkte werden die Wertersatztexte gesetzt