# Drive Parameter

Bitte starten Sie die Parameterbestimmung, um weitere notwendige Motor- und Umrichter Parameter zu bestimmen.

Während dieser automatischen Parameterbestimmung wird eine Reihe von Testsignalen auf das System gegeben.

Die Maschine wird während der Parameterbestimmung bestromt und kann sich bewegen.

Durch Anwahl von "Calibrate Voltage Error" wird neben den Motorparametern auch die Fehlerspannungskennlinie aufgenommen.

Wird diese Option nicht angewählt, werden nur die Motorparameter bei automatisch gemessener Motortemperatur ermittelt.

Wird "Estimation @manual temperature in °C" angewählt muss die aktuelle Motortemperatur in das Feld eingetragen werden.

Um eine sinnvolle Fehlerspannungskennlinie zu ermitteln muss mindestens 70% des Umrichter-Nennstroms zugelassen werden.

D.h. der Motornennstrom muss ggf. entsprechend angepasst werden.

Es kann vorkommen dass die Fehlermeldung "to high dc voltage fluctuation" angezeigt wird.

In diesem Fall sollte eine erfolgreich ermittelte Kennlinie von einem Umrichter derselben Baureihe verwendet werden.

Die Messung dauert einige Minuten. Danach werden die ermittelten Werte mit den aktuell eingetragenen Werte gegenübergestellt.

Hier kann ausgewählt werden welche Werte übernommen werden sollen.

Danach mit "Finish" die Konfiguration abschließen und den Controller auf PLC-Mode einstellen.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Gratis Hilfeverfassungsumfeld

Copyright © 2018 by Bentec GmbH. All Rights Reserved.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create cross-platform Qt Help files