# Menüfunktionen

Über das Menü können die folgenden Funktionen erreicht werden:

### Load Map File

In einem Map File sind alle globalen Variablen mit den Speicherstellen verzeichnet. Mit dieser Funktion können nicht nur die öffentlichen Parameter, sondern alle internen Variablen aufgezeichnet werden. Diese Funktion dient hauptsächlich zum Debuggen.

### Save Graph

Das dargestellte Diagramm wird in eine Datei gespeichert. Es sind die folgenden Grafidatentypen wählbar

- PNG

- GIF

- jpg

- tif

- bmp

- emf

Des weiteren können die Datenpunkte für den Export z.B. in eine Tabellenkalkulation als csv-Datei abgespeichert werden.

### Load Configuration

Die aktuell eingestellte Konfiguration des Scopes wird aus einer Datei gelesen

### Save Configuartion

Die aktuell eingestellte Konfiguration des Scopes wird in eine Datei abgespeichert

### Mark Data Point

Die wirklichen Datenpunkte werden im Graph durch einen kleinen Kreis markiert, um darzustellen an welchen Stellen der Graph nur interpoliert wurde.

### Set Scale to Default

Alle Zoom-Aktionen werden rückgängig gemacht und der Graph wird mit seinen Standard-Achsen dargestellt.

### FFT

Es wird eine Fast Fourier Transformation (FFT) mit den Datenpunkten des ausgewählten Signalverlaufes durchgeführt:

Unser Testsignal besteht nur aus einem reinen Sinus der Amplitude 10 mit der Frequenz von 20 Hz

Wenn über das Kontext-Menu der Punkt "Show Point Values" ausgewählt wird, kann die Amplitude und die Frequenz jedes Punktes ausgegeben werden.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Funktionsreicher Dokumentationsgenerator

Copyright © 2018 by Bentec GmbH. All Rights Reserved.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Kindle eBooks generator