# Parameterbereich

Der Parameterbereich enthält die Parameterdaten der geöffneten Parametergruppen

Es können folgende Spalten angezeigt werden:

### ParaID

Die eindeutige ID des Parameters. Wenn der Parameter über Sub-IDs verfügt, können diese durch einen doppelklick auf die Parameter-ID angezeigt werden.

### Name / Description

Der Name und die Beschreibung des Parameters.

### Value

der aktuelle Wert des Parameters. Er wird regelmäßig mit dem Gerät aktualisiert. Die Aktualisierungsfrequenz hängt von der Art und Geschwindigkeit der Verbindung zusammen und beträgt normalerweise ca. 2 Hz.

Wenn auf einen Parameter nur lesend zugegriffen werden kann, wird links neben dem Wert ein gelbes Schloss-Symbol angezeigt.

### Data Type

Der Datentyp des Wertes.

Die Spalten können über das View-Menü ein- und ausgeblendet werden.

# Anordnung der Tabs

Beim Öffnen einer Parametergruppe im Gruppenbereich wird sie in einem neuen Tab angezeigt, wobei der gerade aktuelle Tab in den Hintergrund gestellt wird (siehe Bild oben).

Durch ein Ziehen mit der Maus über den Tab-Namen kann dieser jedoch beliebig anders auf der Arbeitsfläche angeordnet werden.

In der Mitte der Arbeitsfläche erscheint ein kleines Overlay

mit dem der Tab an die Seiten des Fenster angedockt werden kann. Es können dadurch mehrere Parametergruppen gleichzeitig angezeigt werden (siehe Beispiel unten)

# Kontextmenü

Bei einem Rechtsklick auf den Parameterwert öffnet sich ein Kontextmenü mit den folgenden Einträgen:

### Graph

Ein neues Grafikfenster wird geöffnet oder der Wert wird zu einem Vorhandenen Grafikfenster hinzugefügt.

### Set Value

Der Parameterwert wird auf den Minimal-, Maximal- oder Defaultwert gesetzt. In Klammern ist der jeweilige Wert angegeben.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Einfacher EPub und Dokumentationseditor

Copyright © 2018 by Bentec GmbH. All Rights Reserved.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator