# Einstellungen

Das Settings-Fenster besteht aus mehreren Tabs, in denen alle Einstellungen des Programms getätigt werden können:

# USB

Geräte, die mit einer USB-Schnittstelle ausgestattet sind, können direkt angesprochen werden. Hiermit sind keine Schnittstellenwandler gemeint, die zwar ebenfalls über USB angeschlossen werden, aber eine serielle Schnittstelle darstellen. Solche Geräte werden über den Reiter "Serial" angesprochen.

### Use USB Interface

Werden Geräte über USB angeschlossen, wird diese Option gesetzt. Beim nächsten Verbinden wird nach Geräten gesucht, die an die USB-Schnittstelle angeschlossen sind.

### Look for Devices at startup

Bei einem Systemstart wird bei aktivierter Option automatisch nach USB-Geräten gesucht.

### Look for new Devices every ... seconds

Bei aktivierter Option wird in einem regelmäßigen Zeitraster nach neuen Geräten gesucht.

# Serial

Über diese Optionen kann sich mit Geräten verbunden werden, die über eine serielle Schnittstelle verfügen.

### Use serial Interface

Die serielle Schnittstelle wird aktiviert.

### Look for Devices at startup

Bei einem Systemstart wird bei aktivierter Option automatisch nach Geräten an den gewählten seriellen Schnittstellen gesucht.

### Set Devices to offline when connection failed

Wenn bereits ein Gerät verbunden ist und eine Kommunikation fehlschlägt, wird bei aktivierter Option das Gerät als offline gekennzeichnet.

### Available Ports

Die Schnittstellen, die für die Suche nach neuen Geräten verwendet werden sollen, werden mit dieser Auswahl aktiviert.

### Address range

An jeder physikalischen Schnittstelle kann unter gewissen Umständen mehr als ein Gerät verbunden sein. Mit diesem Auswahlfeld wird der Adressbereich angegeben, unter dem Geräte an den markierten Schnittstellen gesucht werden.

# Ethernet

Geräte die über einen Netzwerkanschluss (Ethernet) verfügen, werden über diese Optionen angesprochen.

### Use Ethernet Interface

Die Netzwerkschnittstelle wird zum Verbinden mit Geräten benutzt. Die Verbindungsparameter werden beim Verbindungsaufbau eingestellt (siehe Verbinden).

### Look for Devices at startup

Wenn diese Option aktiviert ist, wird beim Start des Programmes direkt ein Verbindungsaufbau über Ethernet initiiert.

### Timeout

Alle Netzwerkpakete, die an das Gerät gesendet werden, müssen innerhalb des hier definierten Zeitfensters beantwortet werden. Bei einer sehr langsamen Verbindung kann es erforderlich sein, diese Zeit zu erhöhen. Als Standardwert ist 2000 ms eingestellt. Ein veränderter Wert wird erst nach einem Neustart des Programms wirksam.

# CAN

Verfügt das Gerät über eine CAN-Schnittstelle, kann darüber eine Verbindung mit dem PC hergestellt werden. Es ist dafür ein Schnittstellenadapter erforderlich. Unterstützt wird zur Zeit ausschließlich das Gerät PCAN USB der Firma peak system. http://www.peak-system.com/

### USE CAN Interface

Die CAN-Schnittstelle wird aktiviert.

### Look for Devices at startup

Wenn diese Option aktiviert ist, wird beim Start des Programms direkt ein Verbindungsaufbau über CAN initiiert.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents