# Temperature (108)

Eine Temperatur hat den eingestellten Grenzwert überschritten.

Der genaue Fehlerort wird durch die Sub-ID angegeben:

### 0 - Controlprint over temperature

Die Temperatur der Steuerkarte liegt über dem in Parameter 1120 eingestellten Grenzwert.

### 1 - Modstack over temperature

Die Temperatur des Modstacks liegt über dem in Parameter 1130 eingestellten Grenzwert.

### 2 - Phase U over temperature

Die Temperatur des Motors in Phase U liegt über dem in Parameter 1280 eingestellten Grenzwert. Die Motortemperatur wird über Modbus von der SPS übertragen.

### 3 - Phase V over temperature

Die Temperatur des Motors in Phase V liegt über dem in Parameter 1280 eingestellten Grenzwert. Die Motortemperatur wird über Modbus von der SPS übertragen.

### 4 - Phase W over temperature

Die Temperatur des Motors in Phase W liegt über dem in Parameter 1280 eingestellten Grenzwert. Die Motortemperatur wird über Modbus von der SPS übertragen.

## Fehleraktion

Ein Not-Aus wird durchgeführt.

## Fehlerbehebung

Der Fehler lässt sich durch einen Error-Reset quittieren.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: EPub-Bücher für das iPad verfassen

Copyright © 2018 by Bentec GmbH. All Rights Reserved.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily