# Snapshot (129)

Bei der Erstellung oder dem Beschreiben einer Snapshot-Datei ist ein Fehler aufgetreten.

Der genaue Fehlerort wird durch die Sub-ID angegeben:

### 0 - Cannot Create Snapshot-File

Die Snapshot-Datei kann nicht erzeugt werden. Der Fehler tritt nur in Kombination mit dem SD-Karten Fehler auf. In dem Fehler wird die genaue Fehlerursache des Kartentreibers ausgegeben.

### 1 - Cannot Write to Snapshot-File

Die Snapshot-Datei konnte erzeugt werden, das schreiben in die Datei ist allerdings fehlgeschlagen. Der Fehler tritt nur in Kombination mit dem SD-Karten Fehler auf. In dem Fehler wird die genaue Fehlerursache des Kartentreibers ausgegeben.

### 2 - Cannot Close Snapshot-File

Die Snapshot-Datei konnte erzeugt und beschreiben werden, das schließen der Datei ist allerdings fehlgeschlagen. Der Fehler tritt nur in Kombination mit dem SD-Karten Fehler auf. In dem Fehler wird die genaue Fehlerursache des Kartentreibers ausgegeben.

### 3 - Cannot Open Snapshot-Dir

Die Ordner in dem Snapshot-Dateien gespeichert wurden, konnte nicht geöffnet werden. Der Fehler tritt nur in Kombination mit dem SD-Karten Fehler auf. In dem Fehler wird die genaue Fehlerursache des Kartentreibers ausgegeben. Normalerweise wird beim Starten des Mikrocontrollers die SD-Karte gelesen und überprüft ob die notwendigen Verzeichnisse vorhanden sind. Wenn das nicht der Fall ist, werden diese angelegt. Der Fehler sollte also nach einem Neustart automatisch behoben werden.

## Fehleraktion

Durch diesen Fehler wird keine Aktion ausgeführt.

## Fehlerbehebung

Der Fehler lässt sich durch einen Error-Reset quittieren.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Gratis EPub-Hersteller

Copyright © 2018 by Bentec GmbH. All Rights Reserved.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer