# Supply (103)

Eine der Versorgungsspannungen hat den zulässigen Bereich verlassen.

Der genaue Fehlerort wird durch die Sub-ID angegeben:

### 0 - 3,3 V over Voltage

Die 3,3 V Spannung ist größer als 3,465 V.

### 1 - 3,3 V under Voltage

Die 3,3 V Spannung ist kleiner als 3,135 V.

### 2 - 5 V over Voltage

Die 5 V Spannung ist größer als 6,0 V.

### 3 - 5 V under Voltage

Die 5 V Spannung ist kleiner als 4,5 V.

### 4 - 15 V over Voltage

Die 15 V Spannung ist größer als 16,5 V.

### 5 - 15 V under Voltage

Die 15 V Spannung ist kleiner als 12,75 V.

### 6 - 24 V over Voltage

Die 24 V Spannung ist größer als 27,6 V.

### 7 - 24 V under Voltage

Die 24 V Spannung ist kleiner als 21,6 V.

## Fehleraktion

Der Umrichter wird abgeschaltet.

## Fehlerbehebung

Dieser Fehler kann verschiedene Ursachen haben:

- Spannungsschwankungen in der Versorgungsspannung

- EMV Einstrahlungen in die Versorgungsspannung oder in die Spannungsmessung

- Schädigung des Netzteiles

- Schädigung der DC-DC Wandler

Der Fehler kann durch einen Neustart beseitigt werden. Sollte der Fehler erneut auftreten, ist das Gerät und/oder die Spannungsversorgung zu tauschen.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Gratis Hilfeverfassungsumfeld

Copyright © 2018 by Bentec GmbH. All Rights Reserved.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create cross-platform Qt Help files