# CPU Load (105)

Die Prozessorauslastung hat einen kritischen Wert erreicht.

Der genaue Fehlerort wird durch die Sub-ID angegeben:

### 0 - Waveform Tick CPU load too high

Der Waveform-Tick ist der Prozessor-Task in dem alle Berechnungen des Umrichters ausgeführt werden. Er wird der Regelungsfrequenz, die doppelt so hoch wie die in Parameter ... eingestellte Schaltfrequenz ist, ausgeführt. Bei den meisten Geräten liegt die Regelungsfrequenz bei 6 kHz. Der Fehler wird mit der Sub-ID 0 ausgelöst, wenn der Waveform-Tick mehrfach nicht innerhalb dieses Zeitraumes abgeschlossen werden konnte.

### 1 - Millisecond Tick CPU load too high

Der Millisecond-Tick ist der Prozessor-Task in dem alle weiteren zyklischen Prozesse mit niedrigerer Priorität durchgeführt werden. Er wird mit einer festen Taktfrequenz von 1 kHz ausgeführt. Der Fehler wird mit der Sub-ID 1 ausgelöst, wenn der Millisecond-Tick mehrfach nicht innerhalb dieses Zeitraumes abgeschlossen werden konnte.

## Fehleraktion

Ein Not-Aus wird durchgeführt.

## Fehlerbehebung

Der Fehler lässt sich durch einen Error-Reset quittieren. Je nach Fehlerursache (siehe oben) kann jedoch ein Hardware-Defekt vorliegen, was zum Austausch des Umrichters, Motors oder Leitung führen muss.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Hilfedateien für das Qt Help-Framework erstellen

Copyright © 2018 by Bentec GmbH. All Rights Reserved.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator