# PWM Sync Lost (116)

Die Synchronisation zwischen zwei Stacks, die im Interleaving-Modus betrieben werden, ist gestört.

Der genaue Fehlerort wird durch die Sub-ID angegeben:

### 0 - Interleaving sync connection was lost

Die Verbindung durch die Sync-Leitung ist abgerissen. Der als Slave konfigurierte Umrichter empfängt plötzlich keine Sync-Impulse mehr. Überprüfen Sie die Synchronisationsleitung und den als Master konfigurierten Umrichter.

### 1 - Cannot set as master

Das Gerät ist als Master konfiguriert, empfängt jedoch auf der Sync-Leitung Impulse. Überprüfen Sie die Konfiguration des anderen Umrichters. Es darf nur einer der Umrichter als Master konfiguriert sein.

## Fehleraktion

Durch diesen Fehler wird keine Aktion ausgeführt.

## Fehlerbehebung

Der Fehler lässt sich durch einen Error-Reset quittieren.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Vorteile eines Hilfe-Entwicklungstools

Copyright © 2018 by Bentec GmbH. All Rights Reserved.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer