# Bootloader

Der Bootloader dient zum Software-Update von Geräten. Nach dem Starten des Plugins erscheinen die verbundenen Geräte im Hauptfenster. Das Plugin ist nur über eine Ethernet-Verbindung nutzbar.

# Firmware-Übertragung

Der Programmiervorgang umfasst mehrere Schritte:

- Die neue Firmware des Gerätes wird mit dem Button "Open" ausgewählt. Der Dateityp ist *.bin

- Das zu programmierende Gerät wird mit der Checkbox vor dem Gerätenamen ausgewählt

- Der Upload-Button wird betätigt.

Die neue Firmware wird an das Gerät übertragen und der Controller wird zurückgesetzt. Dabei geht die Verbindung zum PC verloren.

Die Tabs Manual und Find dienen nur zum Debuggen bei Verbindungsproblemen.

# Bootloader-Übertragung

Der Programmiervorgang umfasst mehrere Schritte:

- PC (über Switch) mit Controller verbinden.

- Falls eine M580 SPS mit dem Controller kommuniziert, muss diese vom Switch getrennt werden.

- Bootloader starten

- Reiter „Manual“ öffnen

- Ethernet-Adapter auswählen

- Client IP-Adresse anpassen (10.49.X.X)

- Datei VFD_recover.bin öffnen

- Upload

- Boot-Taste drücken und halten

- Reset-Taste kurz drücken

- Boot-Taste loslassen

- Bootloader wird übertragen

- PC-Tool mit Controller verbinden

- OPTION: Die M580 SPS mit dem Switch verbinden

- Aktuelle Firmware uploaden (siehe oben)

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: HTML-Hilfe, DOC, PDF und Druckhandbücher von einer einzigen Quelle aus erstellen

Copyright © 2018 by Bentec GmbH. All Rights Reserved.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents