# Scope

Das Oszilloskop dient zum Anzeigen von Parameter und Variablen über die Zeit. Es wird durch einen Druck auf das Icon in der Hauptleiste gestartet.

Im linken größten Teil des Hauptfensters werden die ausgewählten Werte angezeigt.

Im rechten Teil werden die Signale ausgewählt und das Scope eingestellt.

In den hier dargestellten Beispiel werden zwei sinusförmige Testsignale mit einer Frequenz von 20 Hz einer Amplitude von 10 bzw. 7 und einer Phasendifferenz von 90° dargestellt.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Gratis HTML-Hilfedokumentationsgenerator

Copyright © 2018 by Bentec GmbH. All Rights Reserved.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator