# Cross-Communication (134)

Die Umrichter Querkommunikation hat einen Fehler gemeldet.

Der genaue Fehlerort wird durch die Sub-ID angegeben:

### 0 - Timeout

Innerhalb einer über Parameter einstellbaren Zeitspanne ist keine Nachricht des Kommunikationspartners eingetroffen.

### 1 - Wrong Data received

Es ist ein ungültiges Datenpaket eingetroffen.

### 3 - Other Device not in Run State

Der Kommunikationspartner hat den Running-State verlassen. Dieser Fehler kann nur auftreten, wenn sich vorher beide Geräte im Running-Modus befanden.

### 4 - Timeout for Run State

Beim Hochlauf hat der Kommunikationspartner nicht innerhalb einer definierten Zeitspanne auf den Running-State geschaltet.

## Fehleraktion

Ein Not-Aus wird durchgeführt.

## Fehlerbehebung

Der Fehler lässt sich durch einen Error-Reset quittieren.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: EPub-Bücher einfach erstellen

Copyright © 2018 by Bentec GmbH. All Rights Reserved.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator