# Current (104)

Ein Überstrom wurde festgestellt.

Der genaue Fehlerort wird durch die Sub-ID angegeben:

### 0 - Phase U peak software overcurrent

### 1 - Phase V peak software overcurrent

### 2 - Phase W peak software overcurrent

Der in Parameter 1112 eingestellte Peak-Überstrom wurde in der angegebenen Phase überschritten.

Dies kann verschiedene Ursachen haben:

- eine der Motorphasen hat einen Kurzschluss gegen eine andere Phase.

- eine Motorwicklung hat einen Wicklungsschluss mit sich selbst, so dass die Induktivität des Motors abgenommen hat.

- Die Zuleitung zwischen Umrichter und Motor hat eine Schädigung.

- Der Leistungsteil des Umrichters kann geschädigt sein.

- Die Strommessung kann beschädigt sein.

- Die Strommessung kann durch EMV Einstrahlungen gestört worden sein.

### 3 - Current Sum overcurrent

Der Summenstrom aller drei Phasen hat den in Parameter 1140 eingestellten Grenzwert überschritten. Dies kann z.B. durch einen Erdstrom im Schutzleiter auftreten. Eine weitere Ursache kann eine Störung der Strommessung sein.

## Fehleraktion

Ein Not-Aus wird durchgeführt.

## Fehlerbehebung

Der Fehler lässt sich durch einen Error-Reset quittieren. Je nach Fehlerursache (siehe oben) kann jedoch ein Hardware-Defekt vorliegen, was zum Austausch des Umrichters, Motors oder Leitung führen muss.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Elektronische Bücher einfach verfassen

Copyright © 2018 by Bentec GmbH. All Rights Reserved.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation