# Fehlerspeicher übergelaufen (2)

Der Fehlerspeicher enthält je nach Gerät nur eine maximale Anzahl von Speicherplätzen für aufgelaufene Fehler. Bei den meisten Geräten ist dieser 10 Plätze groß. Wenn zu viele Fehler gleichzeitig anliegen, läuft daher der Fehlerspeicher über. Um einen Überlauf anzuzeigen, wird der zuletzt aufgetretene Fehler durch diesen Fehler (Error-ID 2) ersetzt und alle weiteren Fehler werden nicht mehr angezeigt.

Jeder Fehler kann über eine Aktion verfügen, die bei Auftreten des Fehlers ausgeführt wird. Diese Aktion wird auf jeden Fall ausgeführt, auch wenn der betreffende Fehler nicht mehr angezeigt werden kann. Es kann daher theoretisch sein, dass der Fehlerspeicher bereits mit geringfügigen Fehlern gefüllt ist, die nicht zum Abschalten des Umrichters führt und anschließend ein schwerwiegender Fehler auftritt, der den Umrichter abschaltet, aber auf Grund des Übergelaufenen Fehlerspeichers nicht mehr angezeigt wird.

Fehler können manuell durch den Button "Error-Reset" oder über den Feldbus durch die SPS zurückgesetzt werden.

## Fehleraktion

Durch diesen Fehler wird keine Aktion ausgeführt.

## Fehlerbehebung

Beheben sie die Fehler, die zum Überlaufen des Fehlerspeichers geführt haben.

Der Fehler kann durch ein Error-Reset zurückgesetzt werden.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Einfacher CHM- und Dokumentationseditor

Copyright © 2018 by Bentec GmbH. All Rights Reserved.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer