# Program

Mit dem Tab "Program" wird die Betriebssoftware in das Board programmiert.

Zum Programmieren eines neuen Boards wird der Ethernet-Adapter des PC, der mit dem Board verbunden ist ausgewählt.

Die Client IP-Address und MAC-Address muss nicht geändert werden.

Mit dem Button select Path wird das Verzeichnis ausgewählt, in dem sämtliche Dateien des Prüfablaufes abgelegt werden:

- Firmware.bin
  Firmware, die in neue Control-Boards programmiert wird. Die Datei wird mit dem Script BuildRecovery.bat erzeugt, die sich im Bootloader/bin Verzeichnis befindet.
- TestParameterset.bpf
  Für die Tests wird ein eigener Parametersatz geladen, der anschließend nicht in den Flash-Speicher programmiert wird.
- *.csv
  Sämtliche Testergebnisse werden in diese Daten-Dateien gespeichert.
- devices.xml
  Sämtliche existierenden Control-Boards sind in dieser Datei verzeichnet, um doppelungen bi der Seriennummer und MAC-Nummer auszuschließen
- bin/
  In diesem Ordner werden die Prüfdokumente nach einer bestandenen Prüfung abgespeichert.

Mit dem Button Start Programming wird der Programmiervorgang gestartet. Anschließend muss am Board die Reset-Taste betätigt werden. Befindet sich bereits eine Firmware und ein Bootloader im Gerät, muss die Boot-Taste gedrückt gehalten werden, während die Reset-Taste betätigt wird. Bei neuen Boards reicht die Reset-Taste aus.

Das Programmieren wird mit einer Successful-Meldung abgeschlossen.

Anschließend wird das Borad über die Connect-Schaltfläche verbunden.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Gratis EBook und Dokumentationsgenerator

Copyright © 2018 by Bentec GmbH. All Rights Reserved.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad