# Analog

Im Tab Analog werden die analogen Messgrößen überprüft:

Jede Messgröße wird an drei Stützstellen überprüft: -9V 0V und 9V.

Die Temperatur und DC-Spannung können keine negativen Werte annehmen.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Einfacher EPub und Dokumentationseditor

Copyright © 2018 by Bentec GmbH. All Rights Reserved.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease