# I2T (101)

Die I²T-Überwachung hat angeschlagen.

Die genaue Ursache wird durch die Sub-ID angegeben:

### 0 - I²T Modstack

Das berechnete I²T Integral liegt über dem Grenzwert der Leistungsendstufe.

### 1 - I²T Drive

Das berechnete I²T Integral liegt über dem Grenzwert des Motors.

## Fehleraktion

Der Umrichter wird abgeschaltet.

## Fehlerbehebung

Motor oder Leistungsendstufe sind thermisch überhitzt. Nach einer Abkühlung ist das Gerät wieder einsatzbereit. Der Fehler kann durch ein Error-Reset quittiert werden. Das darf jedoch erst nach dem Abkühlen erfolgen, da dadurch auch das I²T-Integral zurückgesetzt wird.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Gratis PDF-Dokumentationsgenerator

Copyright © 2018 by Bentec GmbH. All Rights Reserved.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment