# Modstack (100)

Der Modstack-Fehler wird von der Endstufe des Umrichters (Modstack) an die Steuerkarte gemeldet.

Die Sub-ID bezeichnet die genaue Ursache des Fehlers:

### 0 - Error-Summe

Sämtliche Fehlerleitungen sind im Modstack über ein logisches ODR zu der Error-Summe verknüpft. Der Fehler mit Sub-ID 0 muss also immer zusammen mit diesem Fehler und einer anderen Sub-ID auftreten. Ist dies nicht der Fall, ist entweder mit einer Signalstörung oder mit einer fehlerhaften Hardware zu rechnen.

### 1 - Error Phase U

### 2 - Error Phase V

### 3 - Error Phase W

Der Modtack meldet einen Fehler in einer der drei Phasen.

### 4 - Over-Current

Der Modstack hat auf Grund eines Überstromes abgeschaltet.

### 5 - Over-Temperature

Der Modstack hat auf Grund von Übertemperatur abgeschaltet.

### 6 - DC-Bus Over-Voltage

Die Zwischenkreisspannung hat den oberen Grenzwert überschritten.

### 7 - Stack 1

### 8 - Stack 2

### 9 - Stack 3

### 10 - Stack 4

...

### 11 - Current Symmetry

Die Summe der drei Phasenströme ist signifikant größer als Null. Dieser Fehler kann zwei Ursachen haben:

- ein Erdschluss liegt vor, so dass ein Stromfluss in den Schutzleiter vorliegt.

- Die Strommessung ist defekt oder gestört.

## Fehleraktion

Ein Not-Aus wird durchgeführt.

## Fehlerbehebung

Der Fehler lässt sich durch einen Error-Reset quittieren. Je nach Fehlerursache (siehe oben) kann jedoch ein Hardware-Defekt vorliegen, was zum Austausch des Umrichter führen muss.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: EPub-Bücher einfach erstellen

Copyright © 2018 by Bentec GmbH. All Rights Reserved.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents