# Speed (112)

Die Geschwindigkeit des Motors hat den erlaubten Bereich verlassen

Der genaue Fehlerort wird durch die Sub-ID angegeben:

### 0 - Max Speed Exceeded

Die aktuelleGeschwindigkeit liegt über dem in Parameter 1270 eingestellten Wert.

## Fehleraktion

Ein Not-Aus wird durchgeführt.

## Fehlerbehebung

Der Fehler lässt sich durch einen Error-Reset quittieren.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: EPub-Bücher für das iPad verfassen

Copyright © 2018 by Bentec GmbH. All Rights Reserved.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy