# Netzwerk (12)

Ein Fehler in der Netzwerkkommunikation ist aufgetreten. Die genaue Ursache wird durch die Sub-ID angegeben:

### 0 - No MAC programmed

Es ist keine MAC-Adresse programmiert worden.

Jedes Gerät benötigt für die Netzwerkkommunikation eine eindeutige MAC-Adresse.

## Fehleraktion

Der Umrichter wird abgeschaltet.

## Fehlerbehebung

Kontrollieren Sie die Netzwerkverbindung.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Kindle eBooks einfach herstellen

Copyright © 2018 by Bentec GmbH. All Rights Reserved.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Qt Help documentation made easy