# FPU (133)

Die Floating-Point Unit hat einen Fehler gemeldet

Der genaue Fehlerort wird durch die Sub-ID angegeben:

### 0 - Inexact excpetion

Das Ergebnis einer Fließkommarechnung ist nicht exakt.

### 1 - Overflow

Die Fließkommaeinheit ist übergelaufen.

### 2 - Underflow

Das Ergebnis einer Berechnung ist zu klein um dargestellt zu werden.

### 3 - Invalid Operation

Eine ungültige Operation ist an die Fließkommaeinheit geschickt worden.

### 4 - Divide by Zero

Der Divisor ist Null

### 5 - Input denormal

Der Eingangswert einer Berechnung ist keine Zahl

## Fehleraktion

Ein Not-Aus wird durchgeführt.

## Fehlerbehebung

Der Fehler lässt sich durch einen Neustart des Gerätes quittieren.

Das Auftreten des Fehlers deutet auf einen Softwarefehler hin. Bitte kontaktieren Sie die Entwicklungsabteilung.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Gratis EPub und Dokumentationsgenerator

Copyright © 2018 by Bentec GmbH. All Rights Reserved.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease