# CAN (110)

Eine Störung auf dem CAN-Bus ist aufgetreten.

Der genaue Fehlerort wird durch die Sub-ID angegeben:

### 0 - MSG Queue overflow

Es sollen mehr telegramme gleichzeitig gesendet werden, als die Sendewarteschlange Plätze hat.

## Fehleraktion

Durch diesen Fehler wird keine Aktion ausgeführt.

## Fehlerbehebung

Der Fehler lässt sich durch einen Error-Reset quittieren.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Gratis Webhilfegenerator

Copyright © 2018 by Bentec GmbH. All Rights Reserved.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate Kindle eBooks with ease