# Watchdog (115)

Das Gerät verfügt über einen Watchdog-Timer, der von der Software in regelmäßigen Abständen zurückgesetzt werden muss. Unterbleibt das zum Beispiel, weil das Programm durch einen Softwarefehler in eine Endlosschleife gerät, wird zuerst ein Interrupt ausgeführt, und bei nochmaligem Auslösen des Watchdogs ein Reset ausgelöst.

Der genaue Fehlerort wird durch die Sub-ID angegeben:

### 0 - Watchdog IRQ

Der Watchdog hat das erste mal ausgelöst. Als Folge wird der Umrichter ausgeschaltet.

### 1 - Reset by Watchdog

Der Watchdog hat einen Reset ausgelöst. Das Gerät hat dadurch neu gestartet.

## Fehleraktion

Ein Not-Aus wird durchgeführt.

## Fehlerbehebung

Der Fehler lässt sich durch einen Neustart des Gerätes quittieren.

Das Auftreten des Fehlers deutet auf einen Softwarefehler hin. Bitte kontaktieren Sie die Entwicklungsabteilung.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Gratis Kindle-Hersteller

Copyright © 2018 by Bentec GmbH. All Rights Reserved.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator