# Parametervergleich

Das Vergleichsfenster wird durch das Kontextmenü im Gruppenbereich geöffnet.

Im Vergleichsfenster wird der aktuell auf dem Gerät gespeicherte Parameterwert und der in einer Datei abgespeicherte Wert verglichen. Es werden die folgenden Spalten angezeigt:

### ID / SubID

Die eindeutige Parameter ID und SubID. Ein Parameter wird intern nur durch die ParameterID und SubID zugeordnet. Bei Geräten aus unterschiedlichen Familien ist zwar prinzipiell ein Paratemervergleich möglich, aber durch die unterschiedliche Belegung der Parameternummern nicht sinnvoll.

### Name

Der Name des Parameters.

### WP

Write Protect -- der Parameter ist schreibgeschützt. Im allgemeinen sind alle aktuellen Meßwerte schreibgeschützt. Des weiteren sind in einem niedrigen Benutzerlevel einige weitere Parameter nur lesbar und daher als schreibgeschützt markiert.

### Equal

Es wird die Gleichheit (=) und Ungleichheit (<>) angezeigt. Weiterhin werden gleiche Parameterwerte durch eine grüne und ungleiche durch eine rote Färbung der Zeile dargestellt.

### actual Value / saved Value

zum direkten Vergleich wird links der aktuell auf dem Gerät gespeicherte Wert und rechts der in der Datei gespeicherte Wert angezeigt. Diese Werte werden nicht aktualisiert, können sich also nach dem öffnen des Parametervergleiches bereits wieder auf dem Gerät geändert haben. Es wird nur der Momentanzustand zum Zeitpunkt des Parametervergleiches dargestellt.

# Filter

Die angezeigten Werte können mit den Knöpfen im Tool-Strip gefiltert werden:

= Bei aktiviertem Knopf werden auch die gleichen Parameterwerte angezeigt. Wird der Knopf nicht aktiviert, werden diese ausgeblendet.

<> Bei aktiviertem Knopf werden die ungleichen Werte angezeigt

WP Bei aktiviertem Knopf werden auch die schreibgeschützten Parameterwerte angezeigt. Da Messwerte Schreibgeschützt sind, und bei einem Vergleich der Parameter häufig irrelevant sind, können mit diesem Knopf alle schreibgeschützten Parameter ausgeblendet werden.

! Bei aktiviertem Knopf werden Parameter angezeigt, die nur entweder im Gerät und nicht in der gespeicherten Datei, oder umgekehrt vorhanden sind. Dieser Fall tritt auf, wenn ein Gerät mit einem Teilauszug der Parameter verglichen wird, oder wenn in zwischen Speichern des Parametersatzes und Parametervergleich auf dem Gerät neue Parameter hinzugekommen sind, oder gelöscht wurden.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: CHM-Hilfedokumente einfach erstellen

Copyright © 2018 by Bentec GmbH. All Rights Reserved.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator