# Misc

Im Tab Misc werden die restlichen Funktionen getestet.

Der Knopf "Boot" muss nach der entsprechenden Aufforderung vor Betätigung der OB-Taste gedrückt werden:

nach dem Betätigen des Knopfes hat der Bediener 10 Sekunden Zeit das Dialogfeld mit Ok zu bestätigen.

Der Reset-Knopf kann leider nicht automatisch geprüft werden. Nach der Betätigung des Reset-Knopfes verliert das Prüfprogramm die Verbindung. Ist dies der Fall, funktioniert der Reset-Knopf.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Hilfedokumente einfach erstellen

Copyright © 2018 by Bentec GmbH. All Rights Reserved.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: News and information about help authoring tools and software