# Bootloader

Der Bootloader dient zum Software-Update von Geräten. Nach dem Starten des Plugins erscheinen die verbundenen Geräte im Hauptfenster. Das Plugin ist nur über eine Ethernet-Verbindung nutzbar.

Der Programmiervorgang umfasst mehrere Schritte:

- Die neue Firmware des Gerätes wird mit dem Button "Open" ausgewählt. Der Dateityp ist *.bin

- Das zu programmierende Gerät wird mit der Checkbox vor dem Gerätenamen ausgewählt

- Der Upload-Button wird betätigt.

Die neue Firmware wird an das Gerät übertragen und der Controller wird zurückgesetzt. Dabei geht die Verbindung zum PC verloren.

Die Tabs Manual und Find dienen nur zum Debuggen bei Verbindungsproblemen.