# Wertersatztexte

Bei einigen Parametern haben die numerischen Werte eine besondere Bedeutung. Zum Beispiel kann mit dem Parameter "Run" die Betriebsart des Umrichters gesteuert werden. Um dies im Parametereditor zu verdeutlichen, können für jeden Parameter numerische Werte in Texte umgewandelt werden.

Wertersatztexte können mit dem Menüpunkt "Extended" -> "Import Substitutional Text File" Importiert werden. Dazu wird eine XML-Datei mit den Wertersatztexten eingelesen.

Sie können ebenfalls von Hand mit dem Menüpunkt "Extended" -> "Edit Substitutional Text" eingegeben werden.

# Eingabe von Wertersatztexten

Wenn ein Gerät ausgewählt ist, erscheint nach der Auswahl des Menüpunktes "Extended" -> "Edit Substitutional Text" folgendes Fenster:

Der Device-Name und die Versionsnummer werden hier angezeigt. Diese Daten identifizieren die Wertersatztexte und verknüpfen sie mit dem Gerät.

Nach der Auswahl der Zeile SubstitutionalTexts erscheint rachts ein Button mit drei Punkten. Durch drücken dieses Buttons öffnet sich die Liste der Wertersatztexte für dieses Gerät:

Auf der linken Seite befindet sich eine Auflistung aller Parameter, für die ein Wertersatztext eingegeben wurde.

Mit Hinzufügen wird ein Parameter hinzugefügt, mit Entfernen wird er gelöscht.

Auf der rechten Seite kann die Parameter-ID und die Liste der Wertersatztexte für diesen Parameter eingegeben werden. Dazu ist wiederum der Button mit den drei Punkten in der Zeile "Wertersatztexte" zu drücken.

Das gleiche Fenster öffnet sich daraufhin, um die Texte des Parameters einzugeben.