# SD-Card (127)

Es ist ein Fehler mit dem Hardware-Zugriff auf die SD-Karte aufgetreten.

Der Fehler wird durch den Hardwaretreiber des Betriebssystems gemeldet und tritt nur in Verbindung mit einem anderen Fehler auf, der den Fehlerort genauer beschreibt. Er kann in Verbindung mit den folgenden Fehlern auftreten:

- File-System (128)

- Snapshot (129)

- TFTP (132)

Die genaue Fehlerart wird durch die Sub-ID angegeben:

### 0 - kein Fehler

sollte nie gemeldet werden.

### 1 - Low Level Disk Error

Der Hardwaretreiber der SD-Karte meldet einen Fehler. Überprüfen Sie die SD-Karte.

### 2 - Internal Error

Der SD-Karten Treiber meldet einen internen Softwarefehler.

### 3 - Card not Ready

Die SD-Karte ist nicht bereit. Der Schalter des SD-Karten Fassung meldet, dass eine Karte gesteckt ist, diese lässt dich jedoch nicht ansprechen. Überprüfen Sie den richtigen Sitz der SD-Karte. Eventuell ist die Karte selbst oder die Fassung der SD-Karte defekt.

### 4 - File not existing

Es wird versucht auf eine Datei zuzugreifen, die nicht existiert.

### 5 - Path not existing

Es wird versucht auf einen Dateipfad zuzugreifen, der nicht existiert.

### 6 - Path Name is invalid

Der Pfadname ist ungültig.

### 7 - Access Denied

Der Zugang ist auf Grund von Dateirechten verweigert worden.

### 8 - Object already exists

Es wurde versucht ein Objekt anzulegen, das bereits existiert.

### 9 - Invalid Object

Es wurde versucht auf ein Objekt zuzugreifen, das ungültig ist.

### 10 - Card is write protected

Die SD-Karte ist schreibgeschützt. schalten Sie den Schreibschutz der Karte mit dem Schalter an der Seite der Karte aus.

### 11 - Invalid Drive Number

Die Laufwerksnummer ist ungültig

### 12 - Not Enabled

Das Gerät ist nicht eingeschaltet.

### 13 - No valid Filesystem

Auf der Speicherkarte befindet sich kein gültiges Dateisystem. Entnehmen Sie die Speicherkarte und formatieren Sie die Speicherkarte mit dem Dateisystem FAT oder FAT32 auf einem PC.

### 14 - MKFS aborted

Das erzeugen des Dateisystem ist abgebrochen worden.

### 15 - Timeout

Es ist ein Timeout aufgetreten.

### 16 - Locked

Das Dateisystem ist durch einen anderen Task belegt.

### 17 - Not enough core Memory

Der Arbeitsspeicher reicht nichta us, umd ie Operation durchzuführen.

### 18 - Too many open Files

Es sind zu viele Dateien geöffnet.

### 19 - Invalid Parameter

Ein Befehl ist mit einem ungültigen Parameter aufgerufen worden.

## Fehleraktion

Durch diesen Fehler wird keine Aktion ausgeführt.

## Fehlerbehebung

Der Fehler lässt sich durch einen Error-Reset quittieren.

Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Gratis Webhilfegenerator

Copyright © 2018 by Bentec GmbH. All Rights Reserved.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites